===slide - ethernet

Původně byl Ethernet použitelný jen na velmi krátkou vzdálenost (stovky metrů) z důvodu sdíleného média a nutnosti řešení kolizí. U novějších verzí ethernetu se využívá dvoubodových spojů, díky tomu striktní omezení na dosah odpadají. Tím se z technologie, původně použitelná jen v lokálních sítích (LAN), stala technologie používaná i v mnohem větších sítích (MAN, WAN). Největší výhodou ethernetu je jednoznačně jeho cena, která je řádově nižsí než u ATM.

===slide - QoS na ethernetu

Nejlépe vyřešenou QoS na druhé vrstvě má pravděpodobně ATM. Ta je ale díky ceně použitelná jen pro páteřní sítě.

Ethernet přidal možnost využití QoSu ve specifikaci 802.1p.

V dnešních přepínaných sítích jsou framy směrovány v podstatě bez kolizí. Kolize se tedy dají použít pro indikaci zahlcení vstupní fronty přepínače. Toho využívá 3COM u své technologie PACE.

===slide - QoS na ethernetu PACE

Protokol PACE (Priority Access Control Enabled) předpokládá pouze dvoubodové připojení. Přepínač sleduje aktivitu připojené stanice. V případě, že se stanici nepodaří odeslat požadavek na první pokus, umožní switch další pokus už bez nebezpečí kolize.

Používají se jen dvě úrovně priorit. Priorita je řešena na základě MAC adres. Stanice má přiděleny dvě MAC adresy, jednu s nízkou a druhou s vysokou prioritou.

===slide - QoS na ethernetu IEEE 802.1p/q

802.1p a q jsou dvě normy, které se většinou uvádí spolu. Doporučení 802.1p je nadstavba nad standardem 802.1D. Ten definuje, jak spolu mají směrovače na druhé vrstvě komunikovat. 802.1p pak říká, jak má být v těchto směrovačích implementována priorita framu. Tato norma vkládá do hlavičky framu za cílovou a zdrojovou MAC adresu 3bitové pole určující prioritu rámce.

802.1q je rozšíření 802.1p o identifikaci VLANy.

===slide - QoS na ethernetu IEEE 802.1p priority

Tři bity vyhrazené pro prioritu nám dávají k dispozici 8 tříd. Nulová priorita je klasický best effort. Nejvyšší priorita je rezervována pro řízení sítě.

===slide - QoS na ethernetu IEEE 802.1p prevod

Priority bývají na aktivních prvcích realizovány různými výstupními frontami, každá fronta pro určité priority. V nejlepším případě má směrovač 8 front. Vyjímkou ale nejsou směrovače rozlišující menší počet prioritních tříd. Norma pak definuje, jak požadovanou prioritu ve switchi transformovat.

Jindřich Gottwald

2007-11-14T14:23:01